0 20 40 60 0

5

10

15

20

Effective frequency (kHz)

Effective number of periods

d s

Log10(events / 0.7 kHz / 0.27 periods)

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5