0 50 100 150 200 250

-0.1 0 0.1 0.2

n

Amplitude

Filter impulse response h[n]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 -60 -40 -20 0 20

Frequency (Hz)

Filter gain, (dB)

Filter transfer function |H(f)|